|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bahía de procesamiento PowerEdge MX750c  [Obtenga detalles del producto](http://www.dell.com.mx/tienda) | * Bahía de ancho simple y 2 sockets para cargas de trabajo con uso intensivo de datos | * Impulsa las cargas de trabajo con uso intensivo de datos con compatibilidad para la serie 200 de memoria persistente Intel® Optane™. * Proporciona la seguridad y la administración de sistemas OpenManage líderes en la industria | * Hasta ocho bahías por chasis MX7000 * Hasta dos procesadores escalables Intel® Xeon® de 3.ª generación con 40 núcleos * Cada trineo de cómputo admite ocho  canales/CPU con hasta 32 DIMM de DDR4 a 3200 MT/s de velocidad de DIMM * Logre mejoras significativas en el rendimiento con PCI Express 4 y mayor compatibilidad con nVME |